**Приложение №3**

 **Спецификация на систему хранения данных**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оборудование** | **Количество** |
| Система хранения данных в составе: | 1 |
| Дисковаясистема | EonStor GS 4000 Gen2 2U/25bay, dual controller4x12Gb/s SASEXP. ports,8x10GbE ports (SFP+)+4x host board ,8x64GBMemory [GS4025R02CBFM] | 1 |
| Дисковаясистема | EonStor host board with 4 x 32 Gb/s FC ports , type2 (DS 3/4xx,GS 2/3/4xx) [RFC32G1HIO4-0010] | 2 |
| Дисковаясистема | 32G Fibre Channel SFP28 optical transceiver, LC,wave-length850nm, multi-mode [9370CSFP32G-0010] | 8 |
| Гарантийныепланы | Сервисный сертификат на расширенную гарантию (onsite, 3 года, восстановление на след. раб. день).  | 1 |
| **ИТОГО** |

**Дополнительные требования:**

1. Условия оплаты:

100% постоплата после поставки оборудования

1. Срок поставки не более 60 календарных дней
2. Оборудование должно быть новое, невосстановленное или неиспользованное ранее.